Термошкафы для видеонаблюдения «Оцелот»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | | Тип | | | Количество подключаемых  IP-видеокамер | | Преимущества | | |
|
| **Шкафы видеонаблюдения с поддержкой РоЕ+ 802.3at и встроенным источником бесперебойного питания (ИБП)** | | | | | | | | | |
| Шкаф Оцелот-2242 | | Уличный управляемый 1Гбит/с коммутатор с ИБП, два SFP-слота / четыре порта RJ-45, встроенная система обогрева и вентиляции | | | 4 | | Встроенный оптический кросс, все порты **1Гбит/с**  30Вт на всех портах, общий бюджет PoE 120Вт, **4 АКБ 12В 7,2Ач** | | |
| Шкаф Оцелот-2242U | | Уличный управляемый 1Гбит/с коммутатор с ИБП, два SFP-слота / четыре порта RJ-45, встроенная система обогрева и вентиляции | | | 4 | | Встроенный оптический кросс, все порты **1Гбит/с**  **90Вт** на всех портах, общий бюджет **PoE 230Вт**, **4 АКБ 12В 7,2Ач** | | |
| Шкаф Оцелот-2282 | | Уличный управляемый 1Гбит/с коммутатор с ИБП, два SFP-слота / восемь портов RJ-45, встроенная система обогрева и вентиляции | | | 8 | | Встроенный оптический кросс, все порты **1Гбит/с**  30Вт на всех портах, общий бюджет **PoE 230Вт**, **4 АКБ 12В 7,2Ач** | | |
| Шкаф Оцелот-2482 | | Уличный управляемый 1Гбит/с коммутатор с ИБП, четыре SFP-слота / восемь портов RJ-45, встроенная система обогрева и вентиляции | | | 8 | | Встроенный оптический кросс, все порты **1Гбит/с**, наличие **4 портов SFP**,  30Вт на всех портах, общий бюджет PoE 230Вт, **4 АКБ 12В 7,2Ач** | | |
| Шкаф Оцелот-22F2 | | Уличный управляемый 1Гбит/с коммутатор с ИБП, 8 SFP-слотов / 16 портов RJ-45, встроенная система обогрева и вентиляции | | | 16 | | Встроенный оптический кросс, все порты **1Гбит/с**, наличие **8 портов SFP**  30Вт на всех портах, общий бюджет **PoE 470Вт**, **4 АКБ 12В 7,2Ач** | | |
| Шкаф Оцелот-2241 | | Уличный управляемый 1Гбит/с коммутатор, два SFP-слота / четыре порта RJ-45 | | | 4 | | Встроенный оптический кросс, все порты **1Гбит/с**  30Вт на всех портах, общий бюджет PoE 120Вт | | |
| Шкаф Оцелот-2241T | | Уличный управляемый 1Гбит/с коммутатор, два SFP-слота / четыре порта RJ-45, встроенная система обогрева и вентиляции | | | 4 | | Встроенный оптический кросс, все порты **1Гбит/с**  30Вт на всех портах, общий бюджет PoE 120Вт | | |
| Шкаф Оцелот-2241U | | Уличный управляемый коммутатор 1Гбит/с, два SFP-слота / четыре порта RJ-45, встроенная система обогрева и вентиляции | | | 4 | | Встроенный оптический кросс, все порты **1Гбит/с**  **90Вт** на всех портах, общий бюджет **PoE 230Вт** | | |
| Шкаф Оцелот-2241UL | | Уличный управляемый коммутатор 1Гбит/с, два SFP-слота / четыре порта RJ-45 | | | 4 | | Встроенный оптический кросс, все порты **1Гбит/с**  **90Вт** на всех портах, общий бюджет **PoE 230Вт** | | |
| Шкаф Оцелот-2281 | | Уличный управляемый коммутатор 1Гбит/с, два SFP-слота / восемь портов RJ-45 | | | 8 | | Встроенный оптический кросс, все порты **1Гбит/с**  30Вт на всех портах, общий бюджет **PoE 230Вт** | | |
| Шкаф Оцелот-2281T | | Уличный управляемый коммутатор 1Гбит/с, два SFP-слота / восемь портов RJ-45, встроенная система обогрева и вентиляции | | | 8 | | Встроенный оптический кросс, все порты **1Гбит/с**  30Вт на всех портах, общий бюджет PoE **230Вт** | | |
| Шкаф Оцелот-2481 | | Уличный управляемый 1Гбит/с коммутатор, четыре SFP-слота / восемь портов RJ-45 | | | 8 | | Встроенный оптический кросс, все порты **1Гбит/с**, наличие **4 портов SFP**,  30Вт на всех портах, общий бюджет **PoE 230Вт** | | |
| Шкаф Оцелот-2481T | | Уличный управляемый 1Гбит/с коммутатор, четыре SFP-слота / восемь портов RJ-45, встроенная система обогрева и вентиляции | | | 8 | | Встроенный оптический кросс, все порты **1Гбит/с**, наличие **4 портов SFP**,  30Вт на всех портах, общий бюджет **PoE 230Вт** | | |
| Шкаф Оцелот-22F1 | | Уличный управляемый коммутатор 1Гбит/с, 8 SFP-слотов / 16 портов RJ-45 | | | 16 | | Встроенный оптический кросс, все порты **1Гбит/с**, наличие **8 портов SFP**  30Вт на всех портах, общий бюджет **PoE 470Вт** | | |
| Шкаф Оцелот-22F1T | | Уличный управляемый коммутатор 1Гбит/с, 8 SFP-слотов / 16 портов RJ-45, встроенная система обогрева и вентиляции | | | 16 | | Встроенный оптический кросс, все порты 1Гбит/с, наличие **8 портов SFP**  30Вт на всех портах, общий бюджет **PoE 470Вт** | | |
|  |  | |  | **…** | | **…** | | **…** |
| Комплект крепления на столб | | Предназначен для крепления к столбу любых моделей шкафов Оцелот | | |  | |  | | |
| Блок защиты БЗЭ | | Грозозащита системы электропитания | | |  | | Обеспечивает дополнительную защиту портов питания от помех большой энергии, наведенных мощными грозовыми разрядами. | | |
| Блок защиты БГЗП-4 | | Грозозащита PoE на 4 интерфейса | | |  | | Обеспечивает дополнительную защиту портов Ethernet от помех большой энергии, наведенных мощными грозовыми разрядами. | | |
| Комплект 4GM | | Устройство удалённого контроля и управления по каналу GSM | | |  | | Обеспечивает удалённый доступ к видеокамерам при неисправности основного канала связи | | |
| Комплект 4GR | | Промышленный 3/4G-роутер для организации GSM-канала связи в случае невозможности/нерентабельности прокладки оптоволоконного кабеля | | |  | | до 150 Мбит/сек., 2 SIM-карты, слот microSD | | |